Checklist

Preventief  Correctief

|  |  |
| --- | --- |
| Type toestel: | Omnicell kasten |
| Inventarisnummer: | Instelling: |
| Serienummer: | Afdeling: |
| Fabrikant: Omnicell | Locatie: |
| Model: Kies een item. | Ordernummer: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SN Brain |  | Aantal Cellen |
| SN Main |  | Kies een item. |
| SN Aux 1 | Klik of tik om tekst in te voeren. | Kies een item. |
| SN Aux 2 | Klik of tik om tekst in te voeren. | Kies een item. |
| SN Aux 3 | Klik of tik om tekst in te voeren. | Kies een item. |
| SN Aux 4 | Klik of tik om tekst in te voeren. | Kies een item. |
| SN Aux 5 | Klik of tik om tekst in te voeren. | Kies een item. |

**Errormeldingen bij startscherm**

|  |
| --- |
| Klik of tik om tekst in te voeren. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **✓** | **X** | **N.V.T** |
| Aanwezigheid noodsleutels |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Reinigen** | **✓** | **X** | **N.V.T** |
| Reinigen van de buitenkant van de kast |  |  |  |
| Reinigen van de binnenkant van de kast |  |  |  |
| Reinigen van PC filter. |  |  |  |
| Reinigen van binnenkant PC. |  |  |  |
| Reinigen van de sluitmagneten. |  |  |  |
| Reinigen onder de Omnicell kasten. |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uiterlijke Controle** (Bij defect / vervanging vermelden in opmerkingen) | **✓** | **X** | **N.V.T** |
| Controleer de Plexiglas zijkanten (schade, bevestiging) |  |  |  |
| Controleer de Plexiglas Bovenzijde (schade, bevestiging) |  |  |  |
| Controleer de Bevestiging flexlock |  |  |  |
| Controleer stand van de deuren |  |  |  |
| Controleer de wielen en ondersteuningen |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Functionele Controle** (Bij defect / vervanging vermelden in opmerkingen) | **✓** | **X** | **N.V.T** |
| Controleer de werking van de Vingerscanner. |  |  |  |
| Controleer de kabels (netsnoer, Lankabel, kabels naar de Aux-kasten & kabel flexlock) |  |  |  |
| Controleer de deuren op functionaliteit en mechanische werking.  (Scharnieren en sloten, Magneten) |  |  |  |
| Controleer de lades op functionaliteit en mechanische werking.  (Sloten en rails)(Slot achter invetten) |  |  |  |
| Controleer de Led’s in de lades. |  |  |  |
| Controleer de conditie van de Bandkabels Lades. |  |  |  |
| **Functionele Controle** (Bij defect / vervanging vermelden in opmerkingen) | **✓** | **X** | **N.V.T** |
| Controleer de ophangbeugels van de buttonbars. |  |  |  |
| Controleer de Leds van de buttonbars. |  |  |  |
| Controleer de werking van de flexlock (functioneel, bevestiging Led-button). |  |  |  |
| Controleer de Keyboard functionaliteit en kwaliteit. (slijtage letters, drukgevoeligheid). |  |  |  |
| Controleer de ventilators van computer Unit (Stof & geluid). |  |  |  |
| Controleer Display functionaliteit en kwaliteit. |  |  |  |
| Controleer de werking van de barcodescanner. |  |  |  |
| Controleer de werking van de flexlock |  |  |  |
| Controleer de werking op de accu. Accu vervangen Datum: |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sticker PO uitgevoerd aangebracht. | | |  |
| Opmerkingen: | | | |
| Volgende PO: | Toestel inzetbaar. | |  |
| Gebruikte Meetapparatuur (Naam - Serienummer): | Toestel in reparatie / behandeling. Niet inzetbaar. | |  |
|  | Toestel in overleg afgekeurd. | |  |
| Naam technicus: | | |
| Handtekening: |  | |
| Datum: |